**Откидная опорная ручка 850 мм, полированная нержавеющая сталь**

Ультраполированная нержавеющая сталь

Ø 33,7 видимые крепления

Артикул: **5164P1**

 Технические характеристики

Откидная опорная ручка Ø 33,7 для МГН.

Использование в качестве опоры, для подъема и при перемещении для унитаза и душа.

Боковой доступ обеспечиается при откинутом положении.

Размеры : 850 x 290 x 110 мм.

Труба из бактериостатической нержавеющей стали 304.

Покрытие ультраоплированная нержавеющая сталь,непористая однородная поверхность, облегчающая уход и поддержание гигиены.

Видимые крепления на пластине из нержавеющей стлаи 304, толщина 2,5 мм.

Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.

Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекоиендуемый вес пользователя : 135 кг.

Гарантия на ручку 30 лет. Маркировка CE.