**L-образный нейлоновый поручень для душа, в. 1,245 мм**

Белый высокопрочный антибактериальный нейлон NylonClean

Ø 32 мм

Артикул: **5071N**

 Технические характеристики

L-образный опорный поручень Ø 32, для МГН.

Использование для удержания равновесия и безопасного перемещения в душе или ванной.

Служит держателем для душа при наличии скользящего держателя для ручного душа и/или мыльницы.

Антибактериальное покрытие NylonClean : оптимальная защита против роста бактерий.

Возможность левостороннего/правостороннего монтажа.

Адаптировано для интенсивного использования в общественных местах или медицинских учреждениях.

Высокопрочный полиамид (Нейлон) со стальным укреплением толщиной 2 мм с антикоррозийной обработкой.

Непористая однородная поверхность облегчает уход и поддержание гигиены.

Устойчивость к химическим продуктам и чистящим средствам.

Анти-УФ обработка.

Приятная и тёплая на ощупь.

Расстояние от поручня до стены 38 мм: минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между

трубой и стеной, что помогает избежать переломов в случае падения.

Крепления скрыты платой с 6 отверстиями, Ø 73.

Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.

Размеры: 1 245 x 450 мм.

Протестировано на вес более 200 кг.

Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.

Гарантия на поручень 30 лет. Маркировка CE.