**Поворотная стойка с выдвижной лейкой, высота 200**

Артикул: **1316**

 Технические характеристики

Поворотная стойка высота 200, длина 220 для комплекта из стойки и с выдвижной лейкой.

Выдвижная лейка с 2 видами струи и переключателем прямая струя/дождик.

Корпус стойки с гладкой внутренней поверхностью (против бактериальных ниш).

Гибкий ручной душ BIOSAFE для антибактериальной профилактики: прозрачный полиуретан с гладкой внешней и внутренней поверхностью.

Гибкий душ с маленьким диаметром: маленький объем воды.

Специальный противовес.

Гарантия 30 лет.