**Механический смеситель для мойки или умывальника - желоба**

Поворотный излив В.155 Д.230

Медицинский рычаг

Артикул: **2510L**

Технические характеристики

Механический смеситель для мойки или умывальника - желоба, поворотный излив В.155 Д.230 с гигиеничным регулятором струи.

Керамический картриджe Ø 40.

Настроенный стопор ограничесния максимальной температуры.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью.

Ограниченный расход до 9л/мин при давлении 3 бара.

Управление медицинским рычагом Д.200.

Гибкие шланги PEX F3/8".

Крепления усиленные 2 стержнями из нержавеющей стали.

Соотвествует требованиям медицинской нормы медицинской NF .

Гарантия 30 лет.