**Сенсорный кран TEMPOMATIC со съемным изливом BIOCLIP**

Настенный кран со съемным изливом

От сети

Артикул: **20801T2**

 Технические характеристики

Настенный сенсорный кран с изливом BIOCLIP для крепления на панель 20 мм.

Независимый электронный блок IP65.

Питание от сети с трансформатором 230/12V.

Базовый расход 4 л/мин при давлении 3 бара.

Поставляется с 1 съемным изливом из Хостаформа®, длина 180, Ø 22.

 Излив и основание с гладкой внутренней поверхностью (препятствует образованию бактериальных ниш).

Регулируемое периодическое ополаскивание (базовая установка ̴60 секунд каждые 24часа после последнего использования для препятствия стагнации воды в сети в случае продолжительного неиспользования ).

Электроклапан 12V M3/8" и фильтрующая прокладка.

Противоударный инфракрасный детектор присутствия.

Основание из хромированной латуни Ø 60 и независимая ячейка для детекции с установкой нас стену.

Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

Электроклапаны над смесительной камерой.

 Возможны 2 режима работы :

 - стандартный режим : порционная подача воды, автоматическое закрытие ;

- режим Вкл/Выкл : намеренное закрытие или закрытие через 30 минут работы. В режиме Вкл/Выкл, установить ячейку со стороны смесителя.

Гарантия 30 лет.