**Механический смеситель для мойки**

Поворотный излив, в.220 мм, д.200 мм

Без донного клапана и слива

Артикул: **2506T2**

 Технические характеристики

Механический смеситель для мойки с поворотным изливом трубкой в.220мм, д.200 мм.

Высокий излив с гигиеническим регулятором струи, адаптированным к установке фильтра BIOFIL.

Керамический картридж Ø 35.

Поставляется с не отрегулированным стопором максимальной температуры.

Излив с гладкой внутренней поверхностью (сокращение бактериальных ниш).

Расход 9 л/мин при давлении 3 бара.

Управление тонкой рукояткой.

Без донного клапана и слива.

Гибкие шланги PEX F3/8".

Корпус из хромированной латуни, крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали и контргайкой.

Соответствует требования медицинской нормы.

Гарантия 30 лет.