**Механический настенный смеситель для мойки**

Настенный смеситель с поворотным изливом Д.200

Со стандартными коннекторами

Артикул: **5445T2S**

 Технические характеристики

Механический настенный смеситель для мойки с поворотным изливом-трубкой снизу Ø 22 Д.200 с латунным звездообразным регулятором струи.

Излив с гладкой внутренней поверхностью (ограничивает образование бактериальных х ниш).

Расход 45 л/мин при давлении 3 бара.

Хромированные металлические вентили с керамическими головками.

Поставляется с эксцентрическими коннекторами M1/2” M3/4".

Гарантия 30 лет. ﻿