**Термостатический смеситель для душа SECURITHERM**

Смеситель с двойным управлением

Коннекторы СТОП/ОПОРОЖНЕНИЕ

Артикул: **H9739**

Технические характеристики

Термостатический смеситель для душа SECURITHERM с двойным управлением.

Антиожоговая безопасность : мгновенная остановка подачи горячей воды в случае перекрытия холодной или горячей воды.

Смеситель с термостатическим картриджем с защитой от налета для регулирования температуры.

Керамическая головка 1/4 круга для регулирования расхода.

Регулируемая температура от 25°C до 40°C и первый стопор на 38°C.

Возможность проведения термической обработки без демонтажа вентилей и перекрытия подачи холодной воды.

Расход отрегулирован до 9 л/мин.

Корпус из хромированной латуни и вентили "CLASSIC".

Выход M1/2".

Встроенные фильтры и обратные клапаны на входах M3/4".

Поставляется с 2 настенными коннекторами СТОП/ПРОВЕРКА M1/2" M3/4", адаптированными для больниц.

Гарантия 30 лет.