**Термостатический смеситель SECURITHERM для ванны и душа**

Термостатический смеситель для душа с двойным управлением

Стандартные эксцентрические коннекторы

Артикул: **H9752S**

Технические характеристики

Термостатический смеситель SECURITHERM для ванны и душа с двойным управлением.

Смеситель с антиожоговой безопасностью : автоматическое закрытие при перекрытии подачи холодной воды.

Функция «против холодного душа»: автоматическое закрытие в случае отключения горячей воды.

Антиожоговая термозащита Securitouch.

Термостатический картридж с защитой от налета для регулирования температуры.

Керамические головки ¼ круга для регулирования расхода.

Регулирование температура от 25°C до 41°C.

Двойной стопор ограничения температуры : 1 -й стопор на 38°C, 2-й на 41°C.

Возможность проведения термической обработки без демонтажа вентиля и перекрытия подачи холодной воды.

Термостатический смеситель оснащен автоматическим переключателем с блокировкой низкого давления, позволяющим сохранять положение душа, когда расход становится недостаточным.

Корпус из хромированной латуни и вентили ERGO.

Выход M1/2".

Фильтры и обратные клапаны встроены в подвод воды F3/4".

Смеситель со стандартными настенными эксцентрическими коннекторами M1/2" M3/4".

Смеси тель особенно подходит для медицинских учреждений, домов престарелых, больниц и клиник.

Смеситель адаптирован для МГН.

Гарантия на смеситель для душа 30 лет.