**Душевой комплект с механическим смесителем**

Механический смеситель

С коннекторами СТОП/ПРОВЕРКА

Артикул: **2539KIT**

 Технические характеристики

Механический душевой комплект :

Смеситель с керамическим картриджем Ø 40 и стопором ограничения максимальной температуры :

Расход воды ограничен до 9 л/мин.

Корпус из хромированной латуни и управление сквозной рукояткой.

Выход на душе M1/2" с интегрированным обратным клапаном.

Поставляется с настенными коннекторами СТОП/ПРОВЕРКА M1/2" M3/4", идеально подходящими к условиям медицинских учреждений.

Ручной душ с держателем (арт. 813) на хромированной стойке (арт. 821) с держателем и гибким шлангом (арт. 834T1).

Опора для душа (арт. 828).

Смеситель соответствует требованиям медицинской нормы NF.

Гарантия 30 лет.