**Сифон**

Горизонтальный выпуск

Хромированная латунь

Артикул: **517000**

 Технические характеристики

Сифон для писсуара или умывальника с горизонтальным выходом:

Вход F1" 1/4.

Горизонтальный выход Ø 32 с гайкой.

Гидрозатвор 50 мм.

Хромированная латунь.

Гарантия 30 лет.