**Комплект для обработки суден**

С запорным вентилем M1/2"

Ручной душ с нажимной кнопкой

Артикул: **D275058**

Технические характеристики

Комплект для мойки суден с запорным вентилем и керамическими дисками.

Встроенный выключатель и обратный клапан.

Матово-белый армированный шланг из ПВХ FF1/2" д.0,80 м.

Ручной душ с нажимной кнопкой.

Настенный крючок из хромированной латуни.

Гарантия 30 лет.