**Комплект для предварительной мойки со смесителем**

С краном и поворотным изливом-трубкой

Черный шланг, душ с дифузором с защитой от налета

Артикул: **5625**

Технические характеристики

Комплект для предварительной мойки с краном.

Смеситель на поверхность, 1 отверстие, управление тонкой рукояткой.

Поставляется с гибкими соединениями F3/8" и обратными клапанами.

Кран с поворотным изливом трубкой д. 200 мм.

- Полный расход 16 л/мин при повороте 1/4 круга.

- Вентиль с механизмом, усиленным эргономичной рукояткой.

Черный ручной душ с защитой от налета M1/2" и регулируемой струей, расход 9 л/мин на выходе.

Пищевой армированный черный шланг д.0,95 м.

Латунная стойка 3/4".

Регулируемое крепление к стене.

Направляющая пружина из нержавеющей стали.

Гарантия 30 лет.