**Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 3**

Встроенная батарея, запорные вентили

Стандартная рукоятка, встроенный сенсор

Артикул: **492006**

Технические характеристики

Сенсорный смеситель для раковины, монтаж на поверхность :

Питание от стандартной литиевой батареи 6V (223).

Противозастойный электроклапан и электронный модуль встроены в корпус.

Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Регулятор струи с защитой от налета.

Периодическое ополаскивание (~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).

Активная инфракрасная детекция присутствия удобно расположена на конце излива.

Корпус из цельной хромированной латуни.

Крышка блокируется 2 скрытыми креплениями с возможностью немедленной идентификации.

Гибкие шланги PEX F3/8" с запорными вентилями, фильтрами и обратными клапанами.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

Боковой регулятор температуры с ограничителем, стандартная ручка.

Гарантия 30 лет.