**Сенсорный кран TEMPOMATIC 3**

Интегрированная батарея, запорный вентиль

Интегрированная электроника

Артикул: **442006**

 Технические характеристики

Сенсорный кран для раковины на поверхность :

Питание от встроенной литиевой батареи 6 V (тип 223).

Противозастойный электроклапан и электронный модуль интегрированы в корпус крана.

Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Регулятор струи с защитой от налета.

Периодическое ополаскивание (~60 секунд каждые 24 часа после последнего использования).

Активный инфракрасный детектор присутствия, оптимальное расположение на конце излива.

Корпус из цельной хромированной латуни.

Крышка блокируется 2 скрытыми креплениями с пиктограммой, обеспечивающей немедленное распознавание.

Гибкие шланги PEX F3/8" с запорным вентилем и фильтром.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

Адаптирован для МГН.

Гарантия 30 лет.