**Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 2**

От батареи

Стандартная ручка регулировки температуры

Артикул: **494006**

 Технические характеристики

Сенсорный смеситель для раковины на поверхность:

 Независимый электронный блок.

 Питание от литиевой батареи 6 V (123).

 Базовый расход 4 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

 Регулятор струи с защитой от налета.

 Периодическое ополаскивание (~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).

 Активная инфракрасная детекция движения удобно расположена на конце излива.

 Корпус из цельной хромированной латуни.

 Гибкие шланги PEX с фильтрами и противозастойными электроклапанами M3/8".

 Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

 Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

 Боковой регулятор температуры с ограничителем и стандартной ручкой.

 Электроклапан над смесительной камерой.

 Соответствует требованиям нормы NF MM (для медицинских учреждений).

 Гарантия 30 лет.