**Душевая панель TEMPOMIX**

Порционный монокомандный

Верхний подвод, фиксированная головка

Артикул: **790300**

 Технические характеристики

Порционная душевая панель с фиксированной головкой:

Анодированная алюминиевая панель для наружной установки на стену.

Смеситель TEMPOMIX с регулируемым стопором ограничения максимальной температуры.

Мягкий пуск.

Интервал подачи воды ~30 сек.

Расход 6 л/мин при давлении 3 бара.

Душевая головка ROUND хромированная, антивандальная с рассекателем воды с защитой от налета и автоматическим регулятором расхода.

Скрытые крепления.

Фильтры и обратные клапаны.

Гарантия 30 лет.