**Душевой комплект TEMPOMIX**

Порционный монокомандный

Головка TONIC JET, угловые коннекторы STOP

Артикул: **790006**

 Технические характеристики

Порционный душевой комплект для наружной установки :

Монокомандный смеситель TEMPOMIX 3/4".

Настенный монтаж.

Регулировка температуры и пуск посредством нажимной кнопки.

Стопор ограничения максимальной температуры (регулируется при установке).

Мягкий пуск.

Интервал подачи воды ~30 сек.

Расход 6 л/мин при давлении 3 бара.

Душевая головка TONIC JET хромированная, антивандальная с рассекателем воды с защитой от налета и автоматическое регулирование расхода.

Цельная хромированная латунь.

Встроенные обратные клапаны и фильтры.

Металлические хромированные вентили.

Соединительная стойка Ø 16 и зажимное кольцо с усиленным креплением (крепление входящими в комплект стержнями с винтами).

Угловые коннекторы STOP M1/2", межосевое расстояние 150 мм.

Гарантия 30 лет.