**Кран для душа TEMPOSOFT 2**

Порционный

Встраиваемый, мягкий пуск

Артикул: **749428**

 Технические характеристики

Порционный кран для душа встраиваемый :

 Порционный кран TEMPOSOFT 2 M1/2" для подвода смешанной воды.

 Встраиваемая установка.

 Розетка Ø 130 из полированной нержавеющей стали 304.

 Регулируемый зазор/зажим от 1 до 5 мм.

 Мягкий пуск.

 Интервал подачи воды ~30 сек.

 Расход 9 л/мин при давлении 3 бара, регулируется.

 Корпус из цельной хромированной латуни.

 Гарантия 30 лет.

 Эта модель не оборудована встраиваемым герметичным блоком, установщик должен предусмотреть герметичность

 ниши для встраивания, а также слив возможных протечек и конденсата (см. инструкцию по установке).