**Кран для писсуара TEMPOSOFT 2**

Порционный 3 секунды

Угловой, мягкий пуск

Артикул: **778800**

 Технические характеристики

Порционный наружный кран для писсуара:

Для обычного писсуара или писсуара с сифоном.

Монтаж на стену.

Мягкий пуск.

Интервал подачи воды ~3 секунды.

Базовый расход 0,15 л/сек при давлении 3 бара, регулируется.

Корпус из цельной хромированной латуни M1/2".

Угловое встраиваемое подключение.

Гарантия 30 лет.