**Душевая панель SECURITHERM**

Термостатическая душевая стойка со смесителем без обратных клапанов

Верхний подвод, ручной душ, гибкий шланг

Артикул: **H9636**

Технические характеристики

Душевая стойка SECURITHERM из анодированного алюминия для наружной установки на стену.

Термостатический смеситель для душа SECURITHERM с последовательным открытием (не порционный).

Термостатический смеситель с последовательным открытием: открытие и закрытие с холодной воды.

Смеситель без обратных клапанов на входах (препятствует развитию бактерий).

Отсутствие риска смешения горячей и холодной воды.

Смеситель с последовательным открытием и антиожоговой безопасностью: автоматическая остановка в случае перекрытия холодной воды.

Функция «против холодного душа»: автоматическое закрытие в случае отключения горячей воды.

Температура холодной воды отрегулирована до 39°C.

Стопор ограничения температуры до 39°C, регулируется.

Возможность проведения термической обработки.

Расход 9 л/мин при давлении 3 бара.

Скользящий держатель для ручного душа на хромированной поручне и гибкий шланг с быстросъемными коннекторами СТОП.

Длинный рычаг д.100 мм.

Верхний подвод через прямые запорные вентили M1/2".

Скрытые крепления.

Фильтры.

Душевая стойка особенно адаптирована для учреждений здравоохранения, домов престарелых, больниц и клиник.

Смеситель соответствует требованиям медицинских норм.

Адаптировано для МГН.

Гарантия 30 лет.