**Поворотный излив-трубка**

Высота 260 , длина 300

Артикул: **1306T3**

Технические характеристики

Поворотный излив-трубка Ø22 на основании M1/2".

Излив из хромированной латуни. высота 260 , длина 300 .

Регулятор струи с защитой от налета.

Гладкая внутренняя поверхность препятствует образованию бактериальных ниш.

Адаптирован к установке фильтра.