**Ручной аварийный душ для глаз**

Настенный - 2 выхода

Управление защелкой

Артикул: **9121**

 Технические характеристики

Ручной душ для глаз с 2 выходами, монтаж на стену:

Распылительные головки оборудованы защитными колпачкамииз зеленого противоударного АБС- пластика, автоматическиоткидывающимся под напором воды.

Открытие при нажатии на защелку.

 Автоматическое закрытие пружиной.

 Расход 9 л/мин. при давлении 3 бара.Аэраторы с двойными фильтрами из нержавеющей стали.

 Управление эргономичной рукояткой с защелкой из зеленого полипропилена.

 Стандартная сигнальная вывеска "душ для глаз 1-ой помощи".

 Держатель ручного душа.

 Гарантия 30 лет.