**Душевой комплект с термостатическим смесителем**

Смеситель SECURITHERM,последовательное открытие, без обратного клапана

Стандартные коннекторы

Артикул: **H9630SHYG**

Технические характеристики

Термостатический душевой комплект SECURITHERM с последовательным открытием и самоосушающимся устройством :

• Термостатический картридж с последовательным открытием и защитой от налета :

Открытие и закрытие с холодной воды.

Отсутствие риска взаимодействия холодной и горячей воды.

Отсутствие обратных клапанов на входах (против роста бактерий).

Антиожоговая безопасность : мгновенная остановка при перекрытии холодной или горячей воды.

Защита от ожогов Securitouch.

Температура холодной воды регулируется до 39°C, первый стопор установлен на 39°C.

Возможность проведения термической и химической обработки.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (против бактериальных ниш).

Расход 9 л/мин.

Корпус из хромированной латуни и гигиенический рычаг д.100.

Выход снизу M1/2".

Поставляется с 2 стандартными эксцентрическими настенными коннекторами M1/2" M3/4".

• Ручной душ (арт. 813) с гибким шлангом (арт. 836T3) и наклонным хромированным держателем (арт. 845).

• Противозастойный коннектор FM1/2" для установки между нижним выходом и гибким шлангом для душа и автоматического опорожнения гибкого шланга и ручного душа (против роста бактерий) (арт. 880).

Смеситель соответствует требованиям медицинских норм.

Гарантия 30 лет.