**Смеситель с мгновенным автоматическим закрытием MIXFOOT**

Ножное управление

Крепление к полу, гайка ЦБ Ø14

Артикул: **739000**

 Технические характеристики

Смеситель для раковины с ножным управлением:

Мгновенное автоматическое закрытие.

Педаль может быть поднята для облегчения проведения уборки пола.

Регулируемая высота педали.

Крепление 4 винтами.

Фильтры.

Регулируемое базовое смешивание : подача холодной при нажатии педали до половины или подача смешанной воды при максимальном нажатии (в пол).

Монтаж на пол гайкой Ø 14.

Гарантия 30 лет.