**Коллективный умывальник MINERALCAST**

MINERALCAST - 3 секции - д. 1400 мм

Отверстие под смеситель Ø 35 мм по центру

Артикул: **453140**

 Технические характеристики

Коллективный умывальник для настенного монтажа, 3 секции.

MINERALCAST: композитный материал на основе природных минералов и полиэфирной смолы.

Предназначен для коллективного использования. Идеальный вариант для использования в школах.

Однородная, непористая поверхность, облегчает очистку изделия.

Цельная литая форма, без швов, легкий уход и повышенная гигиеничность.

Приятная на ощупь поверхность.

С уклоном, препятствующим задержанию воды.

Отверстие под смеситель Ø 35 мм по центру.

Оснащен 3 сливными решетками 1"1/4. Без перелива.

Поставляется с крепежным комплектом.

Цвет белый: RAL 9016.

Вес: 63 кг.

Гарантия 30 лет.