**Душевая панель TEMPOMATIC**

Сенсорный

Верхний подвод, фиксированная головка, алюминий

Артикул: **452300**

 Технические характеристики

Сенсорная душевая панель :

Анодированная алюминиевая панель для наружной установки на стену.

Верхний подвод воды через гибкие шланги M1/2".

Сенсорный кран TEMPOMATIC для подвода смешанной воды.

Питание от литиевой батареи 6 В (223).

Инфракрасный детектор присутствия, пуск при приближении руки на расстояние 4 см.

Намеренная или автоматическая остановка через 60 сек.

Периодическое ополаскивание (~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).

Расход 6 л/мин при давлении 3 бара.

Душевая головка ROUND хромированная, антивандальная с рассекателем воды с защитой от налета и автоматическое регулирование расхода.

Скрытые крепления.

Адаптирован для МГН.

Фильтры.

Гарантия 30 лет.