**Смеситель для душа SECURITHERM**

Термостатический порционный

Встраиваемый в герметичный блок

Артикул: **792BOX-792218**

 Технические характеристики

Порционный термостатический смеситель для душа, встраиваемый: :

Антивандальная пластина из матовой нержавеющей стали 195 x 220 мм.

Встраиваемый герметичный блок.

Регулируемая глубина встраивания от 16 до 30 мм.

Термостатический смеситель SECURITHERM 3/4".

Антиожоговая безопасность: мгновенная остановка в случае перекрытия холодной воды.

Функция «против холодного душа»: автоматическое закрытие в случае отключения горячей воды.

Регулировка температуры от 32 до 40°C, базовая установка 38°C.

Мягкий пуск.

Интервал подачи воды ~30 секунд.

Расход 6 л/мин при давлении 3 бара.

Скрытые крепления, запорный вентиль M1/2".

Встроенные фильтры и обратные клапаны.

Хромированная нажимная кнопка Bayblend®.

Адаптирован для МГН.

Гарантия 30 лет.

Состав комплекта :

(792BOX) : встраиваемый блок с защитой, клапан для прочистки водопроводной сети, запорный вентиль, соединительные детали.

(792218) : панель управления, кран, термостатический картридж, порционный картридж,герметичный воротник.