**Механический смеситель для раковины BIOSAFE**

Смеситель без излива, высота 95 длина 110

Рычаг и донный клапан 1"1/4

Артикул: **2620**

 Технические характеристики

Механический смеситель для раковины, высота 95 , гигиенический выход BIOSAFE, встроенным в корпус.

Антиожоговая термозащита Securitouch.

Керамический картридж Ø 35.

Настроенный стопор ограничения максимальной температуры.

Возможность проведения термической обработки без демонтажа рукоятки или перекрытия подачи холодной воды.

Корпус с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (препятствует образованию бактериальных ниш).

Ограничение расхода до 4 л/мин при давлении 3 бара.

Управление сплошной рукояткой.

Корпус из хромированной нержавеющей стали.

Эргономичный рычаг и донный клапан 1"1/4 из латуни.

Усиленные крепления 2 стержнями из нержавеющей стали.

Гибкие шланги PEX F3/8" с плетеной оболочкой из нержавеющей стали.

Соответствует требованиям нормы NF MM.

Гарантия 30 лет.