**Диспенсер для жидкого мыла настенный, 0,5 литра**

Мягкий пуск

Полированная нержавеющая сталь 304

Артикул: **510583**

 Технические характеристики

Настенный диспенсер для жидкого мыла с мягким пуском.

Антивандальная модель с замком и стандартным ключом DELABIE.

 Крышка из бактериостатической нержавеющей стали 304.

 Цельная крышка на шарнире для простого ухода и поддержания гигиены.

 Нажимная кнопка с мягким пуском.

Антиблокировочная защита : при нажатии, даже продолжительном только одна дозировка.

 Помпа дозатора с защитой от перерасхода и подтекания мыла (водонепроницаемая).

 Резервуар с широким отверстием : облегчает наполнение контейнерами с большой емкостью.

 Резервуар, препятствующий застою жидкого мыла.

 Окно контроля расхода

 Покрытие полированная нержавеющая сталь .

 Толщина стали : 1 мм.

 Емкость : 0,5 литра.

 Размеры : 90 x 105 x 185 мм.

 Для жидкого мыла на растительной основе максимальной вязкости : 3 000 мПа.с.

Совместим с водно-спиртовым гелем.

Гарантия 30 лет.