**Сенсорный кран TEMPOMATIC**

От сети, конический вход Ø 15 мм

Через стену 165 мм

Артикул: **44115715**

 Технические характеристики

Сенсорный кран для раковины с установкой через стену :

Независимый электронный блок IP65.

Питание от сети с трансформатором 230/12 V.

Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Регулятор струи с защитой от налета.

Регулируемое периодическое ополаскивание (предварительная установка на ~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).

Противоударный инфракрасный детектор присутствия для стен ≤ 165 мм.

Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

Электроклапан с фильтром и конический вход Ø 15 мм.

Хромированный фиксированный излив, длина 170 мм для стен ≤ 165 мм со штырем предотвращения вращения.

Стержни с резьбой, обрезаемые по размеру.

Гарантия 30 лет.