**Подвесное комфортное сиденье для душа**

Конструкция из ультраматовой нержавеющей стали

Съемное

Артикул: **510300S**

Технические характеристики

Съемное подвесное сиденье для душа, для МГН.

Крепление на поручни Ø 32 (см. арт. 5481S, 5120S и 50505S).

Высокопрочное сиденье и спинка повышенной комфортности.

Широкая модель.

Съемное: Позволяет сократить количество сидений в одном медицинском учреждении за счет их установки только там, где это необходимо. Например: гостиница или больница, временно принимающая человека с ограниченной подвижностью.

Приятное и тёплое на ощупь.

Цельносъемное усиленное сиденье из высокопрочного полимера.

Адаптировано для интенсивного использования в общественных местах или медицинских учреждениях.

Непористая однородная поверхность облегчает уход и поддержание гигиены.

Устойчивость к химическим продуктам и чистящим средствам.

Анти-УФ обработка.

Конструкция из трубы из бактериостатической нержавеющей стали 304 Ø 32.

Поверхность ультраматовая нержавеющая сталь.

Регулируемые винтовые домкраты гарантируют идеальное горизонтальное положение сидящего.

Широкие опорные розетки защищают стену.

Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.

Размеры: 590 x 420 x 510 мм.

Гарантия 30 лет. Маркировка CE.