**Напольный рукомойник SXL**

Матовая нержавеющая сталь 304 - Ножное управление

Со встроенным краном

Артикул: **180300**

Технические характеристики

Напольный умывальник с ножным управлением.

Возможность крепления к стене и/или к полу.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.Матовое покрытие. Толщина стали: 0,8 мм.

Поставляется с изогнутым изливом и порционным нажимным краном, интервал подачи воды 7 секунд.

Простое техническое обслуживание: ревизионный люк расположен спереди.

Оснащен сливной решеткой 1"1/4.

Без перелива.

Поставляется с крепежным комплектом.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.

Вес : 10 кг.

Гарантия 30 лет.

[Старый артикул : 3410300003]