**Душевой поддон встраиваемый**

700 x 700 мм

Артикул: **150100**

 Технические характеристики

Встраиваемый душевой поддон, 700 x 700 мм.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовое покрытие.

Толщина стали: 1,2 мм.

Цельная штампованная форма, без швов, легкий уход и повышенная гигиеничность.

Закругленные внутренние края для наибольшей безопасности в душе.

Уклон для слива.

Оснащен сливом 1"1/2.

Противоскользящая поверхность.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14527.

Вес : 5,5 кг.

Гарантия 30 лет.

[Старый арт.0513010000]