**Комплект KOMPACT - Умывальник-напольный унитаз**

Матовая сталь 304 - Настенный монтаж - Напольный унитаз слева

Артикул: **160700**

 Технические характеристики

Комплект умывальник - напольный унитаз слева со встроенным держателем туалетной бумаги.

Настенный монтаж, 3 ревизионных люка, 2 по бокам и 1 сверху,противокражные винты TORX.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовая поверхность.

Толщина стали : 2 мм.

Углы и края закруглены для наибольшей безопасности.

Гладкая поверхность для простоты очистки.

Адаптирован для тюрем, полицейских участков и пр...

Унитаз полностью приварен к умывальнику, без каких-либо креплений: простой уход и невозможность сокрытия предметов.

Умывальник оснащен порционным нажимным краном:нажимная кнопка из нержавеющей стали с защитой от вандализма и блокировки, интервал подачи воды 7 секунд, M1/2".

Унитаз оснащен порционным нажимным краном, интервал подачи воды 7 секунд, M3/4".

Подвод воды: умывальник M1/2", унитаз M3/4".

Встроенный горизонтальный выпуск Ø 100 мм.

Поставляется с сифоном для умывальника.

Простая установка: один выпуск для умывальника и унитаза, подвод воды и слив уже соединены.

Вес : 36 кг.

Гарантия 30 лет.

[Старый арт.0610030007]