**Напольный видуар XL P**

Матовая нержавеющая сталь 304 - Подвод воды сверху

Артикул: **182070**

Технические характеристики

Напольный видуар.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовая поверхность.

Толщина стали: 1,5 мм.

Гладкая поверхность для простоты очистки.

Смыв по периметру.

Горизонтальный подвод воды Ø55 мм.

Горизонтальный или вертикальный выпуск Ø100 мм. Оснащен трубой из ПВХ.

Скрытая система слива: закрытое дно.

Простая и быстрая установка: 2 ревизионных люка с противокражными винтами TORX.

Откидная решетка из нержавеющей стали.

Вес: 16 кг.

Гарантия 30 лет.

[Старый артикул : 0710200007]