**Настенный видуар XL S**

Матовая нержавеющая сталь 304 - Подвод воды сзади

Артикул: **182160**

 Технические характеристики

Настенный видуар.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовая поверхность.

Толщина стали: 1,5 мм.

Гладкая поверхность для простоты очистки.

Смыв по периметру.

Смыв по периметру.Горизонтальный подвод воды Ø55 мм.

Встроенный горизонтальный выпуск Ø100 мм.

Скрытая система слива: закрытое дно.

Простая и быстрая установка: монтаж спереди благодаря крепежной пластине из нержавеющей стали.

Откидная решетка из нержавеющей стали.

Поставляется с крепежным комплектом.

Вес: 15 кг.

Гарантия 30 лет.

[Старый артикул : 0711210006]