**Термостатический комплект для мойки SECURITHERM**

Комплект смеситель с последовательным открытием и стойка

Гигиенический рычаг, длина 100

Артикул: **H9613**

 Технические характеристики

Поворотная стойка в.200, д.220.

Выдвижная лейка с 2 видами струи прямая струя/струя дождик.

Термостатический картридж с защитой от налета и последовательным открытием для монокомандного регулирования расхода и температуры.

Температура холодной воды регулируется до 40°C с ограничением регулируемой температуры до 40°C.

Корпус и стойка с гладкой внутренней поверхностью.

Расход ограничен до 7 л/мин.

Бесконтактное ручное управление медицинским рычагом Д.100.

Латунная трубка на выходе смешанной воды, д.160.

Гибкий ручной душ BIOSAFE как антибактериальная профилактика: прозрачный полиуретановый, с гладной внутренней и внешней поверхностью, маленьким объемом (внутренний диаметр Ø 6).

Специальный противовес.

Гибкие шланги PEX F3/8" и крепления, усиленные 2 стержнями из нержавеющей стали.

Гарантия 30 лет.