**Откидное сиденье для душа Be-Line с ножкой**

Металлизированный антрацит

Съемное

Артикул: **511930C**

Технические характеристики

Съемное откидное сиденье для душа Be-Line.

Сиденье для душа для инвалидов и людей с ограниченными физическими возможностями (МГН).

Широкая стильная модель.

Съемное: легко снимается, имеет систему противокражной блокировки. Позволяет сократить количество сидений в учреждениях, устанавливая их только там где они необходимы. Например : отель или больница, которые временно принимают человека с ограниченными физическими возможностями.

Удерживается в вертикальном положении. Плавное опускание.

Адаптировано к интенсивному использованию в общественных местах и медицинских учреждениях.

Цельносъемное сиденье из высокопрочного полимера позволяет установку без ножки, на адаптированную стену.

Противоскользящая поверхность.

Усилено автоматически складывающейся ножкой на шарнирах, расположенной по центру.

Покрытие металлизированный антрацит дает визуальный контраст со стеной.

5 скрытых точек крепления.

Поставляется с винтами из нержавеющей стали Ø 8 x 70 мм для бетонных стен.

Размеры : 443 x 450 x 480 мм.

Размер в сложенном виде : 87 x 541 мм.

Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендованный вес пользователя : 135 кг.

Гарантия 30 лет. Маркировка CE.