**Раковина ALGUI на поверхность**

Двойное покрытие, нержавеющая сталь 304 - На поверхность

Артикул: **120112**

Технические характеристики

Раковина с монтажом на поверхность, Ø 375 мм.

Подходит для настенного или высокого крана/смесителя.

Внутренний диаметр чаши : 310 мм.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Толщина стали : 1,2 мм.

Двойное покрытие : внутренняя часть чаши блестящая, внешняя матовая.

Цельная штампованная чаша, без швов.

Поверхность без острых краев.

Поставляется с решеткой 1"1/4.

Без перелива.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.

Вес : 3,8 кг.

Гарантия 30 лет.