**Подвесной писсуар DELTA**

Нержавеющая сталь 304 двойное покрытие - Задний подвод воды

Артикул: **134772**

Технические характеристики

Индивидуальный подвесной писсуар без ободка.

Совместим со всеми стандартными опорными рамами,представленными на рынке.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Двойное покрытие : полированная внутренняя поверхность чаши и матовая внешняя поверхность.

Толщина стали: 1,2 мм.

Задний (встроенный) подвод воды.

Встроенный выпуск. Скрытый сифон.

Простая и быстрая установка: монтаж спереди благодаря фиксирующей пластине из нержавеющей стали.

Оснащен сифоном 1"1/2. Поставляется с крепежным комплектом и противокражными винтами TORX.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 13407 для слива объемом 2 л.

Вес: 7,5 кг.

Гарантия 30 лет.