**Настенный механический смеситель SXS**

Матовая сталь 304 - Коленное управление - Без щитка

Без крана

Артикул: **181310**

 Технические характеристики

Настенный рукомойник с коленным управлением.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Толщина нержавеющей стали: 0,8 мм.

Поверхность без острых краев.

Без щитка.

Версия без крана.

Доступен в полной версии, с краном и предварительным смешиванием (арт. 182310).

Плоская перфорированная решетка, без винта: простая чистка и антивандальность.

Без перелива.

Поставляется с крепежным комплектом.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.

Вес : 4,3 кг.

Гарантия 30 лет.