**Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 4**

Питание от встроенного блока

Встраиваемый, д. 160, встроенный сенсор

Артикул: **493400**

 Технические характеристики

Сенсорный смеситель для раковины на стену :

 Питание от сети 230/6 V со встроенным блоком.

 Противозастойный электроклапан и электронный модуль встроены в корпус смесителя .

 Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

 Регулятор струи с защитой от налета.

 Периодическое ополаскивание (~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).

 Активная инфракрасная детекция движения удобно расположена на конце излива.

 Хромированный металлический корпус , длина 160 мм.

 Крышка блокируется 2 скрытыми креплениями.

 Запорные вентили.

 Настенные крепления.

 Встроенные подводы воды 1/2".

 Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

 Боковой регулятор температуры с ограничителем.

 Гарантия 30 лет.