**Кран для писсуара TEMPOFLUX**

Интервал подачи воды от 3 до 7 сек.

Встраиваемый в герметичный блок. Матовая сталь.

Артикул: **778BOX-778700**

Технические характеристики

Порционный встраиваемый кран для писсуара :

Пластина из матовой нержавеющей стали 145 x 145 мм.

Нажимная кнопка из хромированного металла.

Герметичный блок для встраивания:

- Воротник с герметичной прокладкой.

- Гидравлическое соединение с внешней стороны и техническим доступом спереди.

- Модулируемая установка (рейки, несущая стена, панель).

- Подходит для облицовок толщиной 10- 120 мм (при соблюдении глубины встраивания минимум 83 мм).

- Адаптируемые стандартные трубы подвода воды или "труба в трубе".

- Запорный и регулирующий расход вентиль, фильтр и обратный клапан встроены и доступны с наружной стороны.

- Кран TEMPOMATIC F1/2" совместим с морской и загрязненной водой.

- Поставляется 2 комплектами : безопасная очистка водопроводной сети без чувствительных элементов.

Мягкий пуск.

Базовый интервал ~3 сек.

Базовый расход 0,15 л/сек при давлении 3 бара, регулируется до 0,3 л/сек.

Соответствует требованиям нормы NF EN 12541 ( уровень шума класс II).

Подключение соединительной гильзой Ø 35 (для стандартного писсуара) или латунным коннектором 1/2" (для писсуаров с подводом гибкими шлангами).

Подходит к трубе 752430 или 757430.

Адаптирован для МГН.

Гарантия 30 лет.

Состав комплекта:

(778BOX) : блок для встраивания с защитой, настроенный клапан для очистки водопроводной сети, соединительные детали.

(778700) : панель управления, герметичный воротник, кран, порционный картридж, фильтр и обратный клапан.