**Опорная рама для унитаза TEMPOFIX 3 с сенсорным краном**

Сенсорный кран TEMPOMATIC, с двойным управлением, от батареи

Для стен от 10 - 120 мм

Артикул: **564065-464006**

Технические характеристики

Отдельностоящая опорная рама для подвесного унитаза :

- Рама из черной эпоксидной стали.

- Крепление к полу и к несущей стене.

- Регулирование высоты от 0 до 200 мм (с отметкой на 1 м).

- Трубы смыва Ø 32 с соединительной гильзой Ø 55.

- Эвакуационная труба Ø 100 из ПВХ с герметичной прокладкой, 2 положения регулировки.

- Поставляется предварительно собранной.

- Соответствует требованиям нормы NF D12-208.

- Подходит для сплошных стен от 10 до 120 мм.

- Гарантия 30 лет.

Оборудована сенсорным краном прямого смыва TEMPOMATIC с двойным управлением F3/4'' :

- Питание от литиевой батареи 6 V (тип 123).

- Пластина из матовой нержавеющей стали 186 x 186 мм и хромированная металлическая нажимная кнопка со встроенной электроникой.

- Герметичный блок для встраивания.

- Срабатывание через 10 секунд присутствия.

- Намеренный пуск (антиблокировочная нажимная кнопка) или автоматический пуск после ухода пользователя.

- Автоматическое "умное" ополаскивание : адаптировано к объему прямого смыва в зависимости от использования.

- 3 программы (регулируемый объем ополаскивания в зависимости от типа унитаза).

- Периодическое гигиеническое ополаскивание каждые 24 часа (регулируется до 12 часов или Выкл) после последнего использования.

- Сохранение гидрозатвора с внутренней стороны блока.

- Встроенный запорный и регулирующий расход вентиль.

- Совместим с морской водой и бытовыми сточными водами.

Технические характеристики : см. TEMPOMATIC с двойным управлением арт. 464PBOX-464006.

Состав комплекта :

(564065) : опорная рама, сливная труба Ø 100, патрубок, встраиваемый блок с защитой, клапан для прочистки водопроводной сети, гидрозатвор, запорный вентиль, соединительные детали.

(464006) : панель управления, литиевая батарея 6V, герметичный воротник, электроклапан, картридж.