**Порционный смеситель TEMPOMIX 3**

Мягкий пуск, запорные вентили

Монокомандный

Артикул: **794165**

Технические характеристики

Порционный монокомандный смеситель для раковины, настенный:

Мягкий пуск.

Регулирование температуры и пуск посредством нажимной кнопки.

Базовая установка подачи воды ~7 сек, регулируется от 3 до 10 сек.

Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Антивандальный регулятор струи с защитой от налета.

Корпус из цельной хромированной латуни, длина 190 мм.

Настенное крепление через стену.

Гибкие шланги PEX F3/8" с запорными вентилями, фильтрами и обратными клапанами.

Регулируемый стопор ограничения температуры.

Гарантия 30 лет.