**Безводный писсуар FINO WF**

Матовая нержавеющая сталь 304

Артикул: **135010**

Технические характеристики

Индивидуальный подвесной писсуар без воды.

Совместим со всеми стандартными опорными рамами,представленными на рынке.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Матовая поверхность.

Толщина стали: 1,2 мм.

Встроенный горизонтальный выпуск.

Простая и быстрая установка: монтаж спереди благодаря фиксирующей пластине из нержавеющей стали.

Слив 1"1/2.

Силиконовая мембрана против запахов в комплекте.

Поставляется с крепежным комплектом.

Вес : 3,5 кг.

Гарантия 30 лет.