**Накладка на крепления для откидной ручки Be-Line**

Металлизированный антрацит

Без крепежной пластины

Артикул: **511950C**

Технические характеристики

Накладка на крепления для откидной ручки Be-Line без крепежной пластины, металлизированный антрацит.

Скрывает крепежные винты когда откидная ручка снята.

Позволяет сократить количество откидных ручек в общественных местах, устанавливая их там где это необходимо.

Пример: гостиницы и больницы временно принимающие МГН.

Гарантия 30 лет.