**Накладка на крепления для откидной ручки Be-Line с крепежной пластиной**

Металлизированный антрацит

С крепежной пластиной

Артикул: **511950FC**

 Технические характеристики

Накладка на крепления для откидной ручки Be-Line с крепежной пластиной, металлизированный антрацит.

Скрывает крепежные винты когда откидная ручка снята.

Позволяет сократить количество откидных ручек в общественных местах, устанавливая их там где это необходимо.

Пример: гостиницы и больницы временно принимающие МГН.

Гарантия 30 лет.