**Угловая ручка для душа, антибактериальный белый нейлон**

Антибактериальный нейлон NylonClean, блестящий белый

Ø 32 мм, для съемных сидений для душа

Артикул: **5481N**

Технические характеристики

Угловая ручка с опорой на 2 стены и скользящей вертикальной частью Ø 32 мм для МГН.

Использование в качестве опоры и для удержания равновесия в стоячем положении.

Обеспечивает безопасный вход и перемещение в душе.

Служит держателем для душа при наличии скользящего держателя для ручного душа и/или мыльницы.

Антибактериальное покрытие NylonClean: оптимальная защита от размножения бактерий.

Возможно крепление съёмного сиденья для душа (заказать отдельно).

Расположение вертикальной части регулируется при установке: возможно смещение положения вправо или влево в зависимости от установки (расположение смесителей, глубина сиденья для душа...).

Возможность левостороннего/правостороннего монтажа.

Адаптировано для интенсивного использования в общественных местах или медицинских учреждениях.

Высокопрочный полиамид (Нейлон) со стальным укреплением толщиной 2 мм с антикоррозийной обработкой.

Непористая однородная поверхность облегчает уход и поддержание гигиены.

Устойчивость к химическим продуктам и чистящим средствам. Анти-УФ обработка.

Приятная и тёплая на ощупь.

Расстояние от поручня до стены 38 мм: минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между трубой и стеной, что помогает избежать переломов в случае падения.

Крепления скрыты платой с 6 отверстиями, Ø 73.

Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.

Размеры: 1 150 x 750 x 750 мм.

Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.

Гарантия на поручень 30 лет. Маркировка CE.